**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania dodatkowe do systemu | punkty | spełnia/  nie spełnia |
| Radiotelefony doręczne | | |
| moc nadajnika 1W, regulowana dynamicznie w czterech krokach | 1 |  |
| wytrzymała obudowa w wykonaniu IP65 | 3,5 |  |
| Kolorowy wyświetlacz 240x240 pikseli lub więcej | 0,5 |  |
| funkcja wskazywania azymutu i dystansu do rozmówcy podczas połączenia grupowego | 1,5 |  |
| funkcja typu „man-down” – automatyczne połączenie z wybranym użytkownikiem lub grupą w przypadku, gdy radio zbyt długo znajduje się w pozycji horyzontalnej lub nie przemieszcza się | 1,5 |  |
| Radiotelefony przewoźne | | |
| moc nadajnika 3W, regulowana dynamicznie w pięciu krokach | 1 |  |
| **Radiotelefony stacjonarne** | | |
| moc nadajnika 3W, regulowana dynamicznie w pięciu krokach | 1 |  |